Приложение № 1    
ДО

Д-Р ВЕЛИЧКА КАДИЙСКА

УПРАВИТЕЛ НА

СБАЛББ – ПЕРНИК ЕООД
местност“Голо бърдо „

гр. Перник  2307

О Ф Е Р Т А
ОТ .......................................,

С БУЛСТАТ/ЕИК/: ............................ 

със седалище и адрес на управление: ........................................................................................................,

и адрес за кореспонденция: ............................................................................................................................, 

телефон за контакт: ......................................., електронна поща: .........................................................,
банкова сметка: ...................................................................................................................................................,

представлявано от: ...................................................................... -  ...................................................................
УВАЖАЕМА Д-Р КАДИЙСКА,
Във връзка с провеждането на пазарна консултация за определяне на техническите характеристики и единична цена на апарат за неинвазивна вентилация на възрастни , Ви представяме нашата оферта: 

	Изисквания към апарат за неинвазивна вентилация 
	Предложение за техническите параметри на апарат за неинвазивна вентилация 

	1.Лечение на пациенти възрастни с тегло над  35кг.

	 

	2. Режими на неинвазивна вентилация еднопътна   CPAP ,S/T PCV AVAPS+,PPV
-непрекъснато положително налягане в дихателните пътища;

-спонтанен режим със зададена честота;

-Контролирана по налягане вентилация;

- средно гарантирано по обем инспираторно подпомагане;

- обдишване с пропорционално налягане;

	 

	3. Режими на двупътно INV  и режим апнея
- осигурени контролирани по обем задължителни и асистирани дишания;

- синхронизирано интермитентно задължително обдишване, контролирано по обем;
- синхронизирано интермитентно задължително обдишване контролирано по налягане;

- спонтанно обдишване с инспираторно подпомагане;

- контролиране на обема с регулиране на налягавнето;

	 

	4. Параметри- Ti/Ttot 0-90%
Динамично плато набягане 

Индекс на учестено повърхностно дишане( F/VT) 0-999
Непредвидени загуби

Общи загуби 

Статичен къмплаянс резистанс

· Статичен къмплаянс 1-200ml/ cm H20
· Статичен еластанс 5-1000ml cm H20/l
· Статичен резистанс -0-200ml cm H20/l/s
· Статично плато налягане- 0 до 50 cmH2O/l/s
· PEEP- 0-40 cmH2O
	

	5. Вентилатор с монитор
	

	6.Режим на вентилация AVAPS+
	

	7.Усилване на дишането
	

	8.Режим на вентилация PPV
	

	9. Специализирана количка
	

	10. Аксесоари към количката, поддържащо рамо,
	

	11. Конзола
	

	12. Клип държач за маски плюс начален комплект маски
	

	
	

	ЦЕНА в лева без ДДС
	


Валидността на нашата оферта за участие в пазарната консултация е 30 календарни дни.
Приложение: Оферта на електронен носител (CD)
[дата]





ПОДПИС

ПЕЧАТ
[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]
